A-Z Hill climb

01. A(5.6)
02. AB(5.0), AE(2.8), AF(4.0)
03. AEG(1.4), AEH(2.0)
04. AEGC(2.0), AEGH(2.0)

A-Z Modified Hill climb

01. A(5.6)
02. AB(5.0), AE(2.8), AF(4.0)
03. AEG(1.4), AEH(2.0), AB(5.0), AF(4.0)
04. AEGC(2.0), AEGH(2.0), AEH(2.0), AB(5.0), AF(4.0)
05. AEHZ(0.0), AB(5.0), AF(4.0)

A-Z Beam(2)

01. A(5.6)
02. AB(5.0), AE(2.8), AF(4.0)
03. AEG(1.4), AEH(2.0), AF(4.0)
04. AEGC(2.0), AEGH(2.0), AEH(2.0), AF(4.0)
05. AEGCD(1.0), AEGH(2.0), AEH(2.0), AF(4.0)
06. AEGCDG(1.4), AEGH(2.0), AEH(2.0), AF(4.0)
07. AEGHZ(0.0), AEH(2.0), AF(4.0)

A-Z Best

01. A(5.6)
02. AB(5.0), AE(2.8), AF(4.0)
03. AEG(1.4), AEH(2.0), AB(5.0),, AF(4.0)
04. AEGC(2.0), AEGH(2.0), AEH(2.0), AB(5.0), AF(4.0)
05. AEGCD(1.0), AEGH(2.0), AEH(2.0), AB(5.0), AF(4.0)
06. AEGCDG(1.4), AEGH(2.0), AEH(2.0), AB(5.0), AF(4.0)
07. AEGHZ(0.0), AEH(2.0), AB(5.0), AF(4.0)

A-Z A* without DP

01. A(5.6)
02. AB(1.0+5.0=6.0), AE(2.8+2.8=5.6), AF(4.0+4.0=8.0)
03. AEG(4.2+1.4=5.6), AEH(4.8+2.0=6.8), AB(1.0+5.0=6.0), AF(4.0+4.0=8.0)
04. AEGC(5.6+2.0=7.6), AEGH(5.6+2.0=7.6), AEH(4.8+2.0=6.8), AB(1.0+5.0=6.0), AF(4.0+4.0=8.0)
05. ABC(4.6+2.0=6.6), AEGC(5.6+2.0=7.6), AEGH(5.6+2.0=7.6), AEH(4.8+2.0=6.8), AF(4.0+4.0=8.0)
06. AEHZ(6.8+0.0=6.8), ABC(4.6+2.0=6.6), AEGC(5.6+2.0=7.6), AF(4.0+4.0=8.0)
07. ABCD(5.6+1.0=6.6), AEHZ(6.8+0.0=6.8)
08. ABCDG(6.6+1.4=8.0), AEHZ(6.8+0.0=6.8)

A-Z A* with DP

01. A(5.6)
02. AB(1.0+5.0=6.0), AE(2.8+2.8=5.6), AF(4.0+4.0=8.0)
03. AEG(4.2+1.4=5.6), AEH(4.8+2.0=6.8), AB(1.0+5.0=6.0), AF(4.0+4.0=8.0)
04. AEGC(5.6+2.0=7.6), AEGH(5.6+2.0=7.6), AEH(4.8+2.0=6.8), AB(1.0+5.0=6.0), AF(4.0+4.0=8.0)
05. ABC(4.6+2.0=6.6), AEGC(5.6+2.0=7.6), AEH(4.8+2.0=6.8), AF(4.0+4.0=8.0)
06. AEHZ(6.8+0.0=6.8), ABC(4.6+2.0=6.6), AF(4.0+4.0=8.0)
07. ABCD(5.6+1.0=6.6), AEHZ(6.8+0.0=6.8)
08. ABCDG(6.6+1.4=8.0), AEHZ(6.8+0.0=6.8)